# Zintercom  
## Zigbee Intercom Automator

### PCB size  
  
`57.5mm x 27.3mm`  
<img src="./images/dimensions.png" width="60%">


### DC Power  
  
Support `router` and `end device` modes.  
Install `E18-MS1PA1`, `E18-MS1PA2` or `E18-MS1-PCB`.  
<img src="./images/front_side.png" width="70%">
<img src="./images/back_DC_5-9V.png" width="35%">
<img src="./images/back_microUSB.png" width="35%">


### Battery Power  
  
Support only `end device` mode.  
Install `E18-MS1-PCB` only!  
<img src="./images/back_2xAAA.png" width="35%">
<img src="./images/back_CR2032.png" width="35%">
